



**Calibration**



　　　　　ｆ１ f2

C2：Standard　capacitor、 f1，f2:Measurement value　　　To derive C1 &　L1

**Measurement**



ｆ31 f32

**ｆ32**